# local-proxy-arp

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IP / ARP

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] local-proxy-arp A.B.C.D/M`

## コマンド説明

リミテッドローカルプロキシーARP（ip limited-local-proxy-arpコマンド）で代理応答するIPアドレス範囲を追加する。
no形式で実行した場合は指定したIPアドレス範囲をリミテッドローカルプロキシーARPでの代理応答対象から外す。
初期状態では未設定。
IPアドレス範囲は複数設定することができる。

## パラメーター

`A.B.C.D/M`
  本製品がARPの代理応答を行うIPアドレス範囲

## 使用例

初期設定では代理応答の対象アドレスが未設定のため、ip limited-local-proxy-arpコマンドを実行しただけでは代理応答は行われない。リミテッドローカルプロキシーARP機能を利用する場合は、必ず本で代理応答させるIPアドレスを指定すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド