# radius authentication group

モード
  OSENモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-osen)# radius authentication group {radius|GROUPNAME}`

`(config-wireless-sec-osen)# no radius authentication group`

## コマンド説明

対象セキュリティー設定（OSEN）で使用する認証用RADIUSサーバーグループを指定する。
no形式で実行した場合は未指定に戻る。
初期状態では未指定。
RADIUSサーバーグループは本来、本製品が使用するRADIUSサーバーを指定するものだが、無線LANコントローラー機能の設定においては、管理下APが使用するRADIUSサーバーを指定するために使う。

## パラメーター

`radius`
  radius-server hostコマンドで登録したRADIUSサーバーを使う
`GROUPNAME`
  指定したサーバーグループ（aaa group server radiusコマンドで作成）に所属するRADIUSサーバーを使う

## 注意・補足事項

OSENは下記APでのみサポート。

- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e

WPAエンタープライズのRADIUSサーバーグループ設定にあたっては以下の条件を満たす必要がある。これらを満たさない設定はサポート対象外。

- AT-TQシリーズのアクセスポイントを対象とする場合、RADIUSサーバーは2台まで設定でき、サーバーグループ内の1番目のRADIUSサーバーがPrimary、2番目がSecondaryとして使われるが、PrimaryとSecondaryでは同じUDPポートを使用すること。
  すなわち、radius-server host、serverコマンド（サーバーグループモード）のauth-port、acct-portパラメーターの設定を、Primary、Secondaryで同じにすること。これらのパラメーターを省略したときは認証用として1812番ポート、アカウンティング用として1813番ポートが使われる。
  なお、指定したサーバーグループにRADIUSサーバーが3台以上登録されていても、管理下APに設定されるのはランニングコンフィグの記述順における1番目と2番目だけで3番目以降は無視される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド