# legacy-rates

モード
  APプロファイル・無線モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-radio)# legacy-rates {all|RATES}`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no legacy-rates`

## コマンド説明

レガシーレートセットを設定する。
通信プロトコルがIEEE 802.11b/g、IEEE 802.11aの場合のレート（通信速度）を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はall。

## パラメーター

`all`
  全てのサポートレート。
`RATES`
  2.4GHzは54,48,36,24,18,12,11,9,6,5.5,2,1（Mbps）、5GHzは54,48,36,24,18,12,9,6（Mbps）の中から指定が可能で複数指定する場合はカンマ区切り。但し、2.4GHz（帯域幅20MHz）の場合は11,5.5,2,1（Mbps）、2.4GHz（帯域幅40MHz）の場合は1（Mbps）、5GHzの場合は、24,12,6（Mbps）の中から最低1つのレートを指定する必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド