# deauth-req-timeout

モード
  Hotspot2.0モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# deauth-req-timeout <0-65535>`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no deauth-req-timeout`

## コマンド説明

接続拒否した内容が記載された通知ページをダウンロードできるようにする時間（秒）を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は60。

## パラメーター

`<0-65535>`
  接続拒否した内容が記載された通知ページをダウンロードできるようにする時間（秒）

## コマンドツリー

## 関連コマンド