# page-proxy-url

モード
  キャプティブポータル設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-cp)# page-proxy-url URL`

`(config-wireless-network-cp)# no page-proxy-url`

## コマンド説明

Web認証（キャプティブポータル）において、無線AP内蔵の認証ページやクリックスルーページの代わりに、外部Webサーバーに設置されたカスタムページを表示する認証ページプロキシーを有効化する。また、カスタムページの設置場所（ベースURL）を指定する。
no形式で実行した場合は認証ページプロキシーを無効化する。
初期状態は無効。
本機能有効時、無線クライアントは外部ページに直接アクセスするのではなく、無線APのプロキシー機能を介して外部ページにアクセスする。
詳細は解説編を参照。

## パラメーター

`URL`
  ベースURL。カスタムページのコンテンツ（HTMLなど）が置かれている外部Webサーバー上のディレクトリーを表すURLを指定する

## 使用例

認証ページプロキシを有効にする。
ここでは、外部Webサーバー www.example.com 上の /captive_portal ディレクトリーにカスタムページが置かれているものとする。

    awplus(config-wireless-network-cp)# page-proxy-url http://www.example.com/captive_portal

認証ページプロキシを無効にする。

    awplus(config-wireless-network-cp)# no page-proxy-url

## 注意・補足事項

AT-TQ6602ではバージョン7.0.1-2.1以降が必要。
本設定は、キャプティブポータルの種類（modeコマンド）でクリックスルーか外部RADIUS認証が指定されている場合のみ有効。外部ページリダイレクトの場合は意味を持たない。

## コマンドツリー