# security mode enhanced-open

モード
  無線LANコントローラーモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless)# security <1-65535> mode enhanced-open`

`(config-wireless)# no security <1-65535>`

## コマンド説明

Enhanced Openのセキュリティー設定を作成する。
no形式で実行した場合は、指定したセキュリティー設定を削除する。

## パラメーター

`<1-65535>`
  セキュリティー設定番号（この番号は各セキュリティー方式で共通）

## 注意・補足事項

無線ネットワーク設定やWDS接続設定から参照されているセキュリティー設定は削除できない。
Enhanced Openは下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7403-R

Enhanced Open使用時、以下の設定は固定値となり変更できない。

項目 | 設定
Opportunistic Wireless Encryption（OWE） | 有効
管理フレーム保護（MFP） | 有効（必須）

## コマンドツリー

## 関連コマンド