# router ospf

モード
  グローバルコンフィグモード --> OSPFモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（OSPF）

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] router ospf [<1-65535>]`

## コマンド説明

OSPFルーティングプロセスを起動し、該当プロセスの設定を行うOSPFモードに移行する。
OSPFルーティングプロセスがすでに起動している場合は、単にOSPFモードに移行する。
no形式で実行した場合は指定したOSPFルーティングプロセスを停止し、OSPFのグローバル設定（OSPFモード以下で行う設定すべて）を削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。
OSPFモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

## パラメーター

`<1-65535>`
  OSPFルーティングプロセスのID。複数のプロセスを同時に使用しない場合は省略してかまわない。その場合は、デフォルトのプロセスID「0」と見なされる（「0」を明示的に指定することはできない）

## 使用例

OSPFルーティングプロセスを起動し、その設定を行うためのOSPFモードに入る。

    awplus(config)# router ospf
    awplus(config-router)#

OSPFルーティングプロセスを停止する。no形式の場合はモード移動しないことに注目

    awplus(config)# no router ospf
    awplus(config)#

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド