# link-address

モード
  DHCPv6モード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPv6サーバー

## 構文

コマンド構文

`(config-dhcp6)# link-address X:X::X:X/M`

`(config-dhcp6)# no link-address`

## コマンド説明

DHCPv6サーバープール内のリンクアドレスプレフィックスを指定する。
リンクアドレスを指定することで、DHCPv6 PDクライアントがDHCPv6リレーエージェントを中継してDHCPv6アドレスを取得することができる。
なお、リンクアドレスはDHCPv6プールの範囲内で設定する必要がある。
no形式で実行した場合は、リンクアドレスを削除する。

## パラメーター

`X:X::X:X/M`
  DHCPv6プールのリンクアドレスプレフィックスとプレフィックス長

## 使用例

    awplus(config-dhcp6)# link-address 2001:db8:1::/48

## コマンドツリー

## 関連コマンド