# ip dns forwarding source-interface

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IP付加機能 / DNSリレー

## 構文

コマンド構文

`(config)# ip dns forwarding source-interface IFNAME`

`(config)# no ip dns forwarding source-interface`

## コマンド説明

DNSリレー機能において、DNSパケットの出力インターフェースを固定する。
no形式で指定した場合は出力インターフェースの固定を解除する。
初期状態は未設定。
本コマンドはDNSサーバー宛ての最適経路が複数あり、なおかつ各経路の出力インターフェースが異なっている場合に、DNSパケットの送信に使用する出力インターフェースを固定するためのもの。
本コマンドを実行すると、指定したインターフェースからしかDNSパケットが出力されなくなるため、本コマンドではDNSサーバーへのネクストホップがあるインターフェースを指定すること。

## パラメーター

`IFNAME`
  出力インターフェース名。DNSサーバーへのネクストホップがあるインターフェースを指定すること

## コマンドツリー

## 関連コマンド