# nai-realm

モード
  802.11uモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# nai-realm <1-10> realm-name NAME eap-method {eap-tls & eap-ttls & eap-sim & eap-aka}`

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# no nai-realm <1-10>`

## コマンド説明

NAI（Network Access Identifier）Realm情報の設定をする。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は未設定。

表 1：EAP種別
eap-method | 概要
eap-tls | EAP-TLS
eap-ttls | EAP-TTLS/MSCHAPv2
eap-sim | EAP-SIM
eap-aka | EAP-AKA

## パラメーター

`<1-10>`
  NAI識別子
`realm-name NAME`
  NAI Realm名（複数選択する場合はコンマ区切りで100文字以下）
`eap-method {eap-tls & eap-ttls & eap-sim & eap-aka}`
  EAPの種別（複数選択可能）（詳細は表1を参照）

## コマンドツリー

## 関連コマンド