# ip ospf retransmit-interval

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（OSPF）

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ip ospf [A.B.C.D] retransmit-interval <1-65535>`

`(config-if)# no ip ospf [A.B.C.D] retransmit-interval`

## コマンド説明

対象OSPFインターフェースにおけるRetransmit Intervalタイマーを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  OSPFインターフェースのIPアドレス
`<1-65535>`
  データベース記述パケット、リンク状態要求パケット、リンク状態更新パケットの再送間隔（秒）。隣接ルーター間のパケット往復時間よりも十分に大きな値でなくてはならない。LANでは5秒が標準的。初期値は5

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド