# wireless download ap

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

## 構文

コマンド構文

`# wireless download ap <1-65535> url URL [username NAME password PASSWORD]`

## コマンド説明

指定した管理下APのファームウェアを更新する。

## パラメーター

`<1-65535>`
  ファームウェア更新対象の管理下AP。AP登録番号（apコマンド）を1つだけ指定する
`url URL`
  ファームウェアのダウンロード元URL。デバイス名は「DEVICENAME://」で指定する。省略時はフラッシュメモリー（flash）を指定したものとみなされる
`username NAME`
  ユーザー名。ダウンロード時に認証が必要な場合に指定する
`password PASSWORD`
  パスワード。ダウンロード時に認証が必要な場合に指定する

## 使用例

フラッシュメモリーからファームウェアAT-TQ5403-6.0.3-0.1.imgをダウンロードし、管理下AP「1」の更新を行う。

    awplus# wireless download ap 1 url AT-TQ5403-6.0.3-0.1.img

USBメモリーからファームウェアAT-TQ5403-6.0.3-0.1.imgをダウンロードし、管理下AP「1」の更新を行う。

    awplus# wireless download ap 1 url usb://AT-TQ5403-6.0.3-0.1.img

TFTPサーバー192.168.1.254からファームウェアAT-TQ5403-6.0.3-0.1.imgをダウンロードし、管理下AP「1」の更新を行う。

    awplus# wireless download ap 1 url tftp://192.168.1.254/AT-TQ5403-6.0.3-0.1.img

## 注意・補足事項

アクセスポイントのファームウェア更新は1台ずつ行うこと。本コマンド実行後はshow wireless ap statusコマンドで表示項目「u」の表示が「*」（ファームウェア更新中）になるまで次のアクセスポイントのファームウェア更新は行わないこと。

## 関連コマンド