# passpoint

モード
  無線ネットワークモード --> Passpointモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network)# [no] passpoint`

## コマンド説明

対象無線ネットワークにおけるPasspointの設定を行うため、Passpointモードに移動する。
no形式で実行した場合はPasspointの設定を削除する。この場合は無線ネットワークモードのまま移動しない。
無線ネットワーク設定の新規作成時点ではPasspointは未設定。

## 注意・補足事項

Passpointは下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R
- AT-TQ6403 GEN2-R

## コマンドツリー

## 関連コマンド