# show bfd peer counters

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  IP / BFD

## 構文

コマンド構文

`# show bfd [vrf VRFNAME] peer counters`

`# show bfd [vrf VRFNAME] peer {A.B.C.D|X:X::X:X} [multihop] [local-address {A.B.C.D|X:X::X:X}] [interface IFNAME] counters`

## コマンド説明

指定したBFDピアの統計カウンターを表示する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名
`A.B.C.D`
  BFDピアのIPv4アドレス
`X:X::X:X`
  BFDピアのIPv6アドレス
`multihop`
  マルチホップピア
`local-address {A.B.C.D|X:X::X:X}`
  ローカルアドレス
`interface IFNAME`
  インターフェース名

## 使用例

    awplus# show bfd peer counters
           peer 172.16.11.3 vrf default
                   Control packet input: 14432 packets
                   Control packet output: 14489 packets
                   Echo packet input: 0 packets
                   Echo packet output: 0 packets
                   Session up events: 1
                   Session down events: 0
                   Zebra notifications: 2

            peer 172.16.11.89 vrf default
                    Control packet input: 0 packets
                    Control packet output: 1461 packets
                    Echo packet input: 0 packets
                    Echo packet output: 0 packets
                    Session up events: 0
                    Session down events: 0
                    Zebra notifications: 0

## 関連コマンド