# show ip ospf virtual-links

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（OSPF）

## 構文

コマンド構文

`> show ip ospf [<0-65535>] virtual-links`

## コマンド説明

OSPFの仮想リンクの情報を表示する。

## パラメーター

`<0-65535>`
  OSPFルーティングプロセスID。省略時は稼働中のすべてのプロセスが対象となる

## 使用例

    awplus> show ip ospf virtual-links
    Virtual Link VLINK0 to router 4.1.1.1 is up
      Transit area 0.0.0.1 via interface vlan20
      Local address 172.21.10.1/32
      Remote address 172.21.10.3/32
      Transmit Delay is 1 sec, State Point-To-Point,
      Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
        Hello due in 00:00:05
        Adjacency state Full

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

## 関連コマンド