# versions

モード
  WPAパーソナル設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# versions {wpa & wpa2 & wpa3}`

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# no versions`

## コマンド説明

対象セキュリティー設定（WPAパーソナル）で使用するWPAバージョンを指定する（複数指定可）。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はwpa2。

## パラメーター

`wpa`
  WPA
`wpa2`
  WPA2
`wpa3`
  WPA3

## 注意・補足事項

WPAはIEEE 802.11iのドラフト段階における機能の実装。一方、WPA2はIEEE 802.11iが正式なものとなった後、IEEE 802.11iの必須機能をすべて実装したもの。なお、2014年1月からWi-Fi規定上、無線セキュリティー設定でWPA2を使用しない（WPAのみを使用する）こと、および、暗号化方式としてCCMP（AES）を使用しない（TKIPのみを使用する）ことはできなくなっている。
WPA3をWPAと同時に選択することはできない。
AT-TQ1402、AT-TQm1402のバージョン6.0.1-2.x～6.0.1-3.xでWPA3を使用する場合、VAP1以降を指定すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド