# type

モード
  WEP設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-wep)# type {ascii|hex}`

`(config-wireless-sec-wep)# no type`

## コマンド説明

対象セキュリティー設定（WEP）で使用するWEPキーの入力形式を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はhex。

## パラメーター

`ascii`
  ASCII文字列。keyコマンドで指定した任意の文字列からWEPキーを自動生成する。keyコマンドで入力する文字列は大文字・小文字が区別される
`hex`
  16進数。keyコマンドでは16進数（0～9、A～Fまたはa～f）を使ってWEPキーを直接入力する。keyコマンドで入力する16進数のA～F/a～fは大文字・小文字が区別されない。初期値

## 注意・補足事項

本コマンドでWEPキーの入力形式を変更した場合、keyコマンドで設定済みのキーは削除される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド