# wireless wireless-trigger

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

## 構文

コマンド構文

`# wireless wireless-trigger [all|<1-8>] activate`

`# wireless wireless-trigger [all|<1-8>] deactivate`

## コマンド説明

無線トリガーを有効/無効にする。
初期状態は無効。
無線トリガーを関連付けた無線ネットワークの状態（有効/無効）は、該当トリガーの有効/無効に連動する。

## パラメーター

`all`
  すべてのトリガーを対象とする（省略時動作）
`<1-8>`
  無線トリガーID。指定したトリガーだけを対象とする。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能
`activate`
  トリガーを起動し、該当トリガーが関連付けられた無線ネットワークを有効化する
`deactivate`
  トリガーを停止し、該当トリガーが関連付けられた無線ネットワークを無効化する

## 注意・補足事項

本コマンドはAWCプラグイン側から設定されるのでCLIから操作しないでください。なお、AWCプラグインから操作できないといったトラブルシューティング時など、一時的に動作の停止が必要な場合、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。
緊急モード機能（wireless emergency-mode）と無線トリガー機能（wireless wireless-trigger）を両方有効にしたい場合は、一方の機能を有効にした後、対象APが管理下に入ったことを確認してから、もう一方の機能を有効にすること。

## 関連コマンド