# transmit-interval

モード
  BFDピアモード
カテゴリー
  IP / BFD

## 構文

コマンド構文

`(config-peer)# transmit-interval <10-60000>`

`(config-peer)# no transmit-interval`

## コマンド説明

BFDコントロールパケットの最小送信間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は300ミリ秒。

## パラメーター

`<10-60000>`
  最小送信間隔（ミリ秒）。初期値は300

## 使用例

BFDピア192.0.2.6に対するコントロールパケットの最小送信間隔を500ミリ秒に設定する。

    awplus(config)# bfd peer 192.0.2.6
    awplus(config-peer)# transmit-interval 500

## 注意・補足事項

VCS構成でBFDを使用する場合、BFDコントロールパケットによる障害検出時間（Detection time）が 6000ミリ秒以上になるように設定する必要がある。Detection timeは、transmit-intervalコマンドとdetect-multiplierコマンドの設定値をかけることで求められる。

    Detection time (ミリ秒) = transmit-interval × detection-multiplier

## コマンドツリー

## 関連コマンド