# ssid

モード
  無線ネットワークモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network)# ssid TEXT`

`(config-wireless-network)# no ssid`

## コマンド説明

対象無線ネットワークのSSIDを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
未設定時の初期値は「Default-X」（Xは無線ネットワーク設定番号）。

## パラメーター

`TEXT`
  SSID（サービスセット識別子）。1～32文字の半角英数記号。

## 注意・補足事項

特殊文字を使用する場合はSSIDの全体を"（ダブルクォーテーション）で括ってください。

    「abc cd」というSSIDを作成する => ssid "abc cd"

また、"（ダブルクォーテーション）をSSIDに使用する場合は、\（バックスラッシュ）を"（ダブルクォーテーション）の前につけてください。

    「abc"cd」というSSIDを作成する => ssid "abc\"cd"

また、\（バックスラッシュ）をSSIDに使用する場合は、\（バックスラッシュ）を重ねてください。

    「abc\cd」というSSIDを作成する => ssid "abc\\cd"

## コマンドツリー

## 関連コマンド