# bandwidth

モード
  APプロファイル・無線モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-radio)# bandwidth {20|40|80|160|320|8080}`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no bandwidth`

## コマンド説明

対象APプロファイルの対象無線インターフェースにおける使用帯域幅を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は以下の通り。

- AT-TQ1402, AT-TQm1402, AT-TQ5403, AT-TQm5403, AT-TQ5403e：無線モードがa-n-ac, n-acの場合は80MHz、それ以外の場合は20MHz。
- 上記以外のAP：無線モードにかかわらず20MHz。

使用可能な帯域幅は、AP機種や無線インターフェースおよび無線モードの設定によって異なる。詳細はmodeコマンドのページを参照。

## パラメーター

`20`
  20MHz
`40`
  40MHz
`80`
  80MHz
`160`
  160MHz
`320`
  320MHz
`8080`
  80+80MHz（80MHzの帯域幅を2つ組み合わせて使う）

## 注意・補足事項

本設定を変更した場合、下記コマンドの設定が初期値に戻る。

- channelsコマンド（APプロファイル・無線モード）
- channelコマンド（AP登録・無線モード）

`8080`はAT-TQ6602バージョン7.0.1-1.1以降でのみサポート。

## コマンドツリー

## 関連コマンド