# ip igmp snooping

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / IGMP Snooping

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ip igmp [vrf VRFNAME] snooping`

## コマンド説明

システム全体でIGMP Snoopingを有効にする。
no形式で実行した場合はIGMP Snoopingを無効にする。
初期設定は有効。
IGMP Snoopingを使うには、本コマンドによる全体設定と、ip igmp snoopingコマンド（インターフェースモード）によるインターフェース固有設定の両方が「有効」になっている必要がある。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる

## 注意・補足事項

IGMP Snoopingをいったん無効にし、再度有効にする場合は、システムを再起動すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド