# authentication

モード
  WEP設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-wep)# authentication {open-system & shared-key}`

`(config-wireless-sec-wep)# no authentication`

## コマンド説明

対象セキュリティー設定（WEP）で使用するWEP認証方式を指定する（複数指定可）。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はopen-system。

## パラメーター

`open-system`
  Open System認証。無線接続時の認証は行わず、事前設定されたWEPキーを使ってデータの暗号化を行う
`shared-key`
  Shared Key認証。初歩的な認証を行うが、WEPキーを平文でクライアントに配布するため、Open System認証より安全性が低いと考えられている。通常はOpen System認証の使用を推奨

## コマンドツリー

## 関連コマンド