# led enable

モード
  APプロファイルモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof)# led enable [poe-color {amber|green}]`

`(config-wireless-ap-prof)# no led enable`

## コマンド説明

対象APプロファイルを適用するアクセスポイントのLED表示を有効にする。
no形式で実行した場合はLED表示を無効にする。
初期設定は有効。

## パラメーター

`poe-color {amber|green}`
  PoE受電時のPoE LEDの点灯色を指定する
  `amber`
    橙色。初期設定
  `green`
    緑色

## 注意・補足事項

PoE LEDの点灯色の設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
- AT-TQ6602 バージョン7.0.1-3.1以降
- AT-TQ6702 GEN2-R

## コマンドツリー

## 関連コマンド