# bcast-key-refresh-interval

モード
  WPAパーソナル設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# bcast-key-refresh-interval <0-86400>`

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# no bcast-key-refresh-interval`

## コマンド説明

対象セキュリティー設定（WPAパーソナル）において、接続している無線クライアントに送信するブロードキャスト（グループ）キーの更新間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は0（更新しない）。

## パラメーター

`<0-86400>`
  ブロードキャストキーの更新間隔（秒）。0を指定した場合はキーを更新しない。初期値は0

## コマンドツリー

## 関連コマンド