# trustpoint

モード
  無線LANコントローラーモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 全体設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless)# trustpoint NAME`

`(config-wireless)# no trustpoint`

## コマンド説明

無線LANコントローラーが使用するトラストポイントを指定する。
no形式で実行した場合はトラストポイントの指定を削除する。
初期状態は未指定。未指定時は機器固有の「default-selfsigned」が使用される。
本コマンドは下記の3要件が存在する場合にRADIUSサーバーモードのserver trustpointコマンドとペアで使用する。

- 無線LANコントローラーの管理下APでWPAエンタープライズを使用したい
- WPAエンタープライズの認証にローカルRADIUSサーバーおよびローカルCA発行の証明書を使用したい
- ローカルCA発行証明書の有効期間をデフォルトの5年から変更したい

## パラメーター

`NAME`
  トラストポイント名

## 注意・補足事項

本コマンドを設定する場合は、事前にRADIUSサーバーモードのserver trustpointコマンドをno形式で実行してローカルRADIUSサーバーが使用するトラストポイントから「local」を除外した後、無線LANコントローラーが使用するトラストポイントを設定すること。
たとえば、無線LANコントローラーでトラストポイント「wireless」を使用する場合は次のように設定する。

    awplus(config)# radius-server local
    awplus(config-radsrv)# no server trustpoint local
    PKI trustpoints for RADIUS EAP-TLS changed to:
       (None)
    awplus(config-radsrv)# server trustpoint wireless
    PKI trustpoints for RADIUS EAP-TLS changed to:
       wireless
    awplus(config-radsrv)# exit
    awplus(config)# wireless
    awplus(config-wireless)# trustpoint wireless

## コマンドツリー

## 関連コマンド