# echo-mode

モード
  BFDピアモード
カテゴリー
  IP / BFD

## 構文

コマンド構文

`(config-peer)# [no] echo-mode`

## コマンド説明

対象BFDピアとの間でエコーパケットの送受信を有効化する。
no形式で実行した場合はエコーパケットの送受信を無効化する。
初期設定は無効。

## 使用例

BFDピア192.0.2.6との間でエコーパケットを使用する。

    awplus(config)# bfd peer 192.0.2.6
    awplus(config-peer)# echo-mode

## 注意・補足事項

エコーパケットは、マルチホップ（multihop）ピアとの間では使用できない。
エコーパケットは、IPv6アドレスで指定したBFDピアとの間では使用できない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド