# clear ip rip route

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（RIP）

## 構文

コマンド構文

`# clear ip rip route {connected|static|rip|ospf|invalid-routes|all|A.B.C.D/M}`

## コマンド説明

RIP経路表から指定した種類の経路エントリーを削除する。

## パラメーター

`connected`
  非RIPインターフェースの直結経路（networkコマンドで指定していないインターフェースの直結経路）
`static`
  スタティック経路（ip routeコマンドで登録した経路）
`rip`
  RIP経路
`ospf`
  OSPF経路
`invalid-routes`
  スタティック経路の削除後に他の機器から受け取った同一の経路
`all`
  すべての経路
`A.B.C.D/M`
  指定した経路エントリー

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。
RIPでスタティック経路を通知している場合、そのスタティック経路を削除した後で他の機器から同一のRIP経路を受け取ってしまうと、スタティック経路を削除してから2分間は経路の更新ができない。スタティック経路の削除後、即座に経路を切り替えたい場合は本コマンドのinvalid-routesオプションを使用すること。

## 関連コマンド