# ipv6 dhcp option

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPv6サーバー

## 構文

コマンド構文

`(config)# ipv6 dhcp option <1-254> [name NAME] [DATATYPE]`

`(config)# no ipv6 dhcp option {<1-254>|NAME}`

## コマンド説明

DHCPv6オプションを作成する。
実際のオプション値は、DHCPv6プールごとにoptionコマンドで設定する。
no形式で実行した場合は、DHCPv6オプションの定義を削除する。

## パラメーター

`<1-254>`
  オプション番号
`name NAME`
  オプション名
`DATATYPE := {ascii|hex|ipv6|integer|flag}`
  オプションタイプ（optionコマンドによるオプション値指定時の表記方法）
  `ascii`
    ASCII文字列
  `hex`
    バイト列（16進表記）
  `ipv6`
    IPv6アドレス（X:X::X:X）
  `integer`
    32ビット整数値（0～4294967295）
  `flag`
    フラグ（真偽値）。true/false、on/off、enabled/disabledのいずれかの指定が可能

## 使用例

DHCPv6オプション「nbt-nodetype」（オプションコード17）を定義し、DHCPv6プール「mypool」で提供する同オプションの値を0x04（Mノード）に設定する。ここでは、同オプションの値を16進数で指定するものとする。

    awplus(config)# ipv6 dhcp option 17 name nbt-nodetype ascii
    awplus(config)# ipv6 dhcp pool mypool
    awplus(config-dhcp6)# option nbt-nodetype 04

## コマンドツリー

## 関連コマンド