# versions

モード
  WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# versions {wpa & wpa2 & wpa3}`

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# no versions`

## コマンド説明

対象セキュリティー設定（WPAエンタープライズ）で使用するWPAバージョンを指定する（複数指定可）。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はwpa2。

## パラメーター

`wpa`
  WPA
`wpa2`
  WPA2
`wpa3`
  WPA3

## 注意・補足事項

WPAはIEEE 802.11iのドラフト段階における機能の実装。一方、WPA2はIEEE 802.11iが正式なものとなった後、IEEE 802.11iの必須機能をすべて実装したもの。なお、2014年1月からWi-Fi規定上、無線セキュリティー設定でWPA2を使用しない（WPAのみを使用する）こと、および、暗号化方式としてCCMP（AES）を使用しない（TKIPのみを使用する）ことはできなくなっている。
WPA3は下記APでのみサポート

- WPA3をWPA2またはWPAと同時に選択不可
  - AT-TQ6602
  - AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e
  - AT-TQ1402、AT-TQm1402
- WPA3をWPA2と同時に選択可能
  - AT-TQ7613
  - AT-TQ7403
  - AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2
  - AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
  - AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
  - AT-TQ3403、AT-TQm3403
  - AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R
  - AT-TQ6403 GEN2-R

Wi-Fi規定上、AT-TQ1402、AT-TQm1402の無線1ではセキュリティーがWPAエンタープライズでWPA3の設定はできない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド