# switchport atmf-agentlink

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] switchport atmf-agentlink`

## コマンド説明

対象スイッチポートをAMFエージェントリンクに設定する。
no形式で実行した場合はAMFエージェントリンクとしての設定を解除する。
AMFエージェントリンクは、AMFメンバーに接続したエージェントノードから、機器情報を取得するためのポートおよびリンクのこと。
本コマンドはマスター、メンバーでのみ有効。

## 使用例

ポート1.0.1を、AMFエージェントリンクに設定する。

    FSW241(config)# interface port1.0.1
    FSW241(config-if)# switchport atmf-agentlink

## 注意・補足事項

AT-AR2010V、AT-TQRシリーズ、vFirewall（AT-NFV-APL）、AT-AR4000S-Cloud、AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）はスイッチポートを持たないため、本コマンドは使用できない。
AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G/AT-AR3050S/AT-AR2050V、AT-AR1050Vにおいて、本コマンドはLANポートでのみ有効。
CentreCOM x210シリーズ、CentreCOM Secure HUB SH210シリーズは、本コマンドは未サポート。
1つのAMFエージェントノード接続ポートに接続できるエージェントノードは1台だけ。HUBなどを介して複数のエージェントノードを接続することはできない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド