# conn-capability protocol port status

モード
  Hotspot2.0モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# conn-capability protocol <0-255> port <0-65535> status {closed | open | unknown}`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no conn-capability protocol <0-255>`

## コマンド説明

通信が可能なポートやプロトコル、ステータスを設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は未設定。

表 1：プロトコル番号（主要なプロトコル番号）
IPプロトコル番号 | プロトコル名
1 | ICMP
6 | TCP
17 | UDP

表 2：ポートステータス
ステータス | 概要
closed | クローズポート
open | オープンポート
unknown | 不明なポート

## パラメーター

`<0-255>`
  通信を許可するプロトコル番号。no形式の場合は許可を止めるプロトコル番号（詳細は表1を参照）
`<0-65535>`
  通信を許可するポートの番号
`{closed | open | unknown}`
  ポートステータス（詳細は表2を参照）

## コマンドツリー

## 関連コマンド