# wireless-trigger-id

モード
  無線ネットワークモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network)# wireless-trigger-id <1-8>`

`(config-wireless-network)# no wireless-trigger-id`

## コマンド説明

対象無線ネットワークに無線トリガーを関連付ける。
no形式で実行した場合は無線トリガーの関連付けを解除する。
初期状態では未設定。
無線トリガーを関連付けた無線ネットワークは、トリガーが有効化されたときだけ有効になる。

## パラメーター

`<1-8>`
  無線トリガーID

## 注意・補足事項

無線トリガーを関連付けた無線ネットワークをVAP「0」に割り当てることはできない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド