# wireless import wireless-mac-filter

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / MACフィルター

## 構文

コマンド構文

`# wireless import FILEPATH wireless-mac-filter <1-65535> [OPTION]`

## コマンド説明

CSVファイル（カンマ区切りテキストファイル）に記述されているMACアドレスを指定したMACフィルター（MACアドレスリスト）にインポートする。
本コマンドでインポート可能なCSVファイルの書式については、解説編を参照。

## パラメーター

`FILEPATH`
  インポートするCSVファイルのファイルパス
`<1-65535>`
  インポート先のMACフィルター番号
`OPTION := [add|replace]`
  指定したMACフィルターがすでに存在していた場合に、CSVファイルから読み込んだMACアドレスを既存リストに追加するか、それともCSVファイルの内容で既存リストを置き換えるかを指定する。省略時はreplace（置き換える）
  `add`
    CSVファイルから読み込んだMACアドレスを既存リストに追加する。すでにリストに登録されているMACアドレスの場合は説明文（description）だけを更新する
  `replace`
    インポート前に既存リストの内容をすべて消去し、CSVファイル内のMACアドレスリストで置き換える。省略時動作

## 使用例

フラッシュメモリー上のCSVファイル「mac-d.csv」に記述されているMACアドレスの一覧からMACフィルター「1」を新規作成する。

    awplus# wireless import flash:/mac-d.csv wireless-mac-filter 1

フラッシュメモリー上のCSVファイル「mac-d-1225addition.csv」に記述されているMACアドレスを既存のMACフィルター「1」に追加する。

    awplus# wireless import flash:/mac-d-1225addition.csv wireless-mac-filter 1 add

## 注意・補足事項

インポート仕様に関しては解説編を参照。

## 関連コマンド