# security mode wpa-enterprise

モード
  無線LANコントローラーモード --> WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless)# security <1-65535> mode wpa-enterprise`

`(config-wireless)# no security <1-65535>`

## コマンド説明

WPAエンタープライズのセキュリティー設定（RADIUSサーバーなど）を編集するためWPAエンタープライズ設定モードに移動する。
このとき、指定したセキュリティー設定がまだ存在していない場合は新規作成する。
no形式で実行した場合は、指定したセキュリティー設定を削除する。

## パラメーター

`<1-65535>`
  セキュリティー設定番号（この番号は各セキュリティー方式で共通）

## 注意・補足事項

無線ネットワーク設定やWDS接続設定から参照されているセキュリティー設定は削除できない。
以下の条件に当てはまる場合、どれか1つのAPでも異なるAPプロファイルに変更すると、残りのAPの設定状態もModifiedとなる。

- セキュリティにWPAエンタープライズを使用
- 同一APプロファイルを複数のAPに設定

## コマンドツリー

## 関連コマンド