# task

モード
  無線LANコントローラーモード --> タスク設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / タスク設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless)# [no] task <1-65535>`

## コマンド説明

スケジュールタスクの設定を編集するためのタスク設定モードに移動する。
このとき、指定したタスク設定がまだ存在していない場合は新規作成する。
no形式で実行した場合は、指定したタスク設定を削除する。
タスクが実際に実行されるためには、本コマンドを実行してタスク設定モードに入った後、最低限下記の設定を行う必要がある。

- 実行するオペレーションの指定（デフォルト未設定）
  → type ap-configuration apply ap（APへの設定適用）、type download ap（APファームウェア更新）、type power-channel ap（AWC計算・AWC計算結果適用）のいずれかを実行
- 実行時刻の指定（デフォルト未設定）
  → timeコマンド
  ※デフォルトでは毎日（every-day）指定した時刻に実行されるが、特定の日、あるいは、曜日にだけ実行させたいときはdayコマンドで実行日の設定を変更。
- タスクの有効化（デフォルト無効）
  → enableコマンド

## パラメーター

`<1-65535>`
  タスク設定番号

## コマンドツリー

## 関連コマンド