# overflow database

モード
  OSPFモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（OSPF）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# overflow database <0-4294967294> [hard|soft]`

`(config-router)# no overflow database`

## コマンド説明

OSPFプロセスが扱うことのできるLSAの最大数を設定する。
no形式で実行した場合は最大数の設定を削除する（無制限に戻す）。

## パラメーター

`<0-4294967294>`
  OSPFプロセスが取り扱える全LSAの最大数。初期値は無制限
`hard|soft`
  LSAの数が最大数を超えたときの動作。省略時はhard
  `hard`
    プロセスをシャットダウンする
  `soft`
    警告メッセージを出力する

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド