# advertisement-interval

モード
  VRRPモード
カテゴリー
  IP / VRRP

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# advertisement-interval [<1-40>|csec <1-4095>]`

`(config-router)# no advertisement-interval`

## コマンド説明

対象バーチャルルーターにおけるVRRP Advertisementパケットの送信間隔を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<1-40>`
  Advertisementパケットの送信間隔（秒）。初期値は1
`csec <1-4095>`
  Advertisementパケットの送信間隔（1/100秒）

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめVRRPサービスを有効にしておくこと（service vrrpコマンド）。
本コマンドは、バーチャルルーターの動作が有効化されているときには実行できない。disableコマンドでバーチャルルーターの動作を無効化してから実行すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド