# show platform

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`# show platform`

## コマンド説明

機種固有の設定を行う各種platform xxxxコマンドの設定を表示する。

## 使用例

    awplus# show platform
    Load Balancing                src-dst-mac,src-dst-ip
    Control-plane-prioritization  Max 1000 Mbps
    L2MC overlapped group check   on
    fdb-l3-hosts mode             Enabled
    stop-unreg-mc-flooding        off
    MC address mismatch action    Drop
    Jumboframe support            off
    Vlan-stacking TPID            0x8100

Note

上記表示は一例です。表示される内容は製品、バージョンや設定内容によって異なります。

## 関連コマンド