# reload rolling

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# reload rolling [route-preserve [timeout <1-65535>]]`

## コマンド説明

VCSグループ全体を再起動する。再起動する際、マスターから再起動を行い、ついで、新マスターの再起動を行う（VCSホットソフトウェアアップグレード）。reboot rollingコマンドと同じ。

## パラメーター

`route-preserve`
  動的経路情報を一時ファイルに保存することで再起動後のトラフィック転送不可時間を短縮する
`timeout <1-65535>`
  動的経路情報の保持時間（秒）。省略時は300秒

## 使用例

本コマンドを実行すると、本当に再起動してよいか確認してくるので、再起動してよいなら「y」を入力して「Enter」キーを押す。再起動をキャンセルするときは「n」を入力すればよい。

    awplus# reload rolling
    The stack master will reboot immediately and boot up with the configuration file settings.
    The remaining stack members will then reboot once the master has finished re-configuring.
    Continue the rolling reboot of the stack? (y/n): y

## 注意・補足事項

本コマンドはメジャーバージョンアップには使えない。
ダイナミックルーティングを使用している環境で本コマンドを実行すると、経路情報の再取得が必要になるため、再起動中にトラフィック転送が一時停止する場合がある。これを防ぐにはroute-preserveオプションを適切な保持時間（timeoutパラメーター）とともに使用する。

## 関連コマンド