# ip ospf transmit-delay

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（OSPF）

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ip ospf [A.B.C.D] transmit-delay <1-65535>`

`(config-if)# no ip ospf [A.B.C.D] transmit-delay`

## コマンド説明

対象OSPFインターフェースにおけるTransmit Delayタイマーを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  OSPFインターフェースのIPアドレス
`<1-65535>`
  リンク状態更新パケットの送信遅延時間（秒）。同パケットに含まれるLSAのエージフィールドはこの値だけ増分される。LANでは通常1に設定される。初期値は1

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド