# server-address

モード
  APプロファイル・Syslogモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-syslog)# server-address {A.B.C.D|HOSTNAME}`

`(config-wireless-ap-prof-syslog)# no server-address`

## コマンド説明

Syslogサーバーのアドレスまたはホスト名（FQDN）を指定する。
no形式で実行した場合はSyslogサーバーを未指定に戻す。
初期状態は未指定。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  SyslogサーバーのIPアドレス
`HOSTNAME`
  Syslogサーバーのホスト名（FQDN）

## コマンドツリー

## 関連コマンド