# match tpid

モード
  クラスマップモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`(config-cmap)# match tpid TPID`

`(config-cmap)# no match tpid`

## コマンド説明

対象クラスマップにmatch tpid節を追加する。すでにmatch tpid節が存在していた場合は、内容を変更する。
no形式で実行した場合はmatch tpid節を削除する。
match tpid節は、VLANタグヘッダーのTPID（Tag Protocol Identifier）値に基づいて、パケットをトラフィッククラスに分類するもの。

## パラメーター

`TPID`
  VLANタグヘッダーのTPID（Tag Protocol Identifier）値。2バイトの16進数で指定する

## コマンドツリー