# beacon-rssi-threshold

モード
  APプロファイル・CBモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / チャンネルブランケット

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-cb)# beacon-rssi-threshold <0-91>`

`(config-wireless-ap-prof-cb)# no beacon-rssi-threshold`

## コマンド説明

対象チャンネルブランケットにおけるビーコンのRSSIしきい値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は30。

## パラメーター

`<0-91>`
  ビーコンのRSSIしきい値。初期値は30

## 注意・補足事項

初期値より変更しないでください。チャンネルブランケット環境下における接続・通信状況のトラブルシューティング時などで設定変更する項目となるため、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド