# wan-metrics load-measure-duration

モード
  Hotspot2.0モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# wan-metrics load-measure-duration <0-65535>`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no wan-metrics load-measure-duration`

## コマンド説明

WAN側 回線負荷率の測定間隔を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は3000。

## パラメーター

`<0-65535>`
  回線負荷率の測定間隔を指定する。測定しない場合は「0」を指定する。測定間隔に10をかけた値を指定する。例えば、2秒間隔の場合は2×10＝20となるので20を指定する。

## コマンドツリー

## 関連コマンド