# bridge

モード
  無線ネットワークモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network)# bridge <0-255>`

`(config-wireless-network)# no bridge`

## コマンド説明

対象無線ネットワーク（VAP）を所属させるブリッジを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は未設定（どのブリッジにも所属しない）。

## パラメーター

`<0-255>`
  ソフトウェアブリッジ番号。0を指定した場合、対象無線ネットワーク（VAP）は、デフォルトで存在するVLAN対応ブリッジ「br0」上において、vlanコマンド（無線ネットワークモード）で指定したVLANの所属となる

## 注意・補足事項

本コマンドで1～255を指定する場合はあらかじめAP側で同じ番号のソフトウェアブリッジを作成しておく必要がある。
本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R
- AT-TQ6403 GEN2-R

## コマンドツリー

## 関連コマンド