# address prefix

モード
  DHCPv6モード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPv6サーバー

## 構文

コマンド構文

`(config-dhcp6)# address prefix X:X::X:X/M [lifetime [VALID] [PREFERRED]]`

`(config-dhcp6)# no address prefix X:X::X:X/M`

## コマンド説明

DHCPv6クライアントに対して動的に割り当てるIPv6アドレスのプレフィックスを指定する。
no形式で実行した場合は、動的割り当てIPv6アドレス範囲の設定を削除する。
なお、address rangeコマンドを使えば、割り当てアドレスを「X:X::X:0～X:X::X:ffff」のように範囲指定することもできる。

## パラメーター

`X:X::X:X/M`
  IPv6プレフィックス。クライアントには該当プレフィックス内のIPv6アドレスを動的に割り当てる
`VALID := {<5-315360000> | infinite}`
  IPv6アドレスの最終有効時間（秒）。少なくとも`PREFERRED`パラメーターの値と同じか、それよりも大きい値でなくてはならない。省略時は2592000秒（30日）
`PREFERRED := {<5-315360000> | infinite}`
  IPv6アドレスの推奨有効時間（秒）。`VALID`パラメーターの値と同じか、それよりも小さい値でなくてはならない。省略時は604800秒（7日）

## 使用例

DHCPv6クライアントに対して、プレフィックス2001:db8:10:10::/64内のIPv6アドレスを動的に割り当てるよう設定する。

    awplus(config-dhcp6)# address prefix 2001:db8:10:10::/64

## 注意・補足事項

最終有効時間（`VALID`）に `infinite` を設定した場合は、DHCPv6クライアントにIPv6アドレスを割り当てても、show ipv6 dhcp bindingコマンドの表示には反映されない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド