# wireless-mac-filter

モード
  無線LANコントローラーモード --> 無線MACフィルターモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / MACフィルター

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless)# [no] wireless-mac-filter <1-65535>`

## コマンド説明

無線LANコントローラー用のMACフィルター（MACアドレスリスト）を編集するための無線MACフィルターモードに移動する。
このとき、指定したMACフィルターがまだ存在していない場合は新規作成する。
no形式で実行した場合は、指定したMACフィルターを削除する。
MACフィルター（MACアドレスリスト）は、無線LANコントローラー管理下の各APでMACアドレスフィルタリング（MACフィルタリング）を使用するための設定要素。
MACフィルターは、VAPごとに割り当てる方法と、AP共通設定（APプロファイル）に割り当てる方法がある。
詳細は解説編の「MACフィルターを割り当てる」を参照。

## パラメーター

`<1-65535>`
  MACフィルター番号

## 使用例

MACフィルター「1」の編集を開始する。

    awplus(config-wireless)# wireless-mac-filter 1
    awplus(config-wireless-mac-flt)#

MACフィルター「1」を削除する。

    awplus(config-wireless)# no wireless-mac-filter 1
    awplus(config-wireless)#

## 注意・補足事項

作成可能なMACフィルターの最大数は256。
1つのMACフィルターに登録可能なMACアドレスの最大数は3072（重複しているものは1つと数える）。ただし、以下のアクセスポイントでは最大数が異なる。

- AT-TQ6602：2048
- AT-TQ1402、AT-TQm1402：2048（バージョン6.0.1-2.1以降）

APプロファイル（wireless-mac-filterコマンド（APプロファイルモード））またはVAP（wireless-mac-filter-idコマンド（無線ネットワークモード））に割り当てているMACフィルターは削除できない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド