# wireless emergency-mode

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

## 構文

コマンド構文

`# wireless emergency-mode activate`

`# wireless emergency-mode deactivate`

## コマンド説明

緊急モードを有効/無効にする。
緊急モードを有効にすると、emergency-modeコマンドで緊急モード用として設定したネットワークが有効になる。
初期設定は無効。

## パラメーター

`activate`
  緊急モード有効
`deactivate`
  緊急モード無効

## 注意・補足事項

緊急モード機能（wireless emergency-mode）と無線トリガー機能（wireless wireless-trigger）を両方有効にしたい場合は、一方の機能を有効にした後、対象APが管理下に入ったことを確認してから、もう一方の機能を有効にすること。

## 関連コマンド