# mobility-domain

モード
  WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# mobility-domain HHHH`

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# no mobility-domain`

## コマンド説明

高速ローミングの設定において、高速移行を行う無線APのモビリティドメインを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は「a1b2」。
モビリティドメインは高速移行が可能な範囲を定義するもので、無線端末は同じモビリティドメインを持つAP間でIEEE 802.11r 高速移行を行うことができる。

## パラメーター

`HHHH`
  モビリティドメイン。4桁の16進数（0～9、A～F、a～f）で指定する。大文字小文字は区別しない。初期値は a1b2

## 注意・補足事項

AT-TQ6602ではバージョン7.0.1-0.1以降が必要。

## コマンドツリー

## 関連コマンド